**Предложения к проекту изменений в технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016)» в части установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем**

Разработчик предложений: Тюрин Дмитрий Евгеньевич, специалист по сертификации

В пункт 5 проекта изменений (новая редакция раздела XI ТР ЕАЭС 038/2016) предлагается внести следующие исправления и дополнения.

**1)** В подпункте «а» пункта 101 слова «копия документа (документов), в соответствии с которым» изложить в следующей редакции:

копи**ю** документа (документов), в соответствии с которым **(которыми)**

ОБОСНОВАНИЕ

Слово «копия» заменено на «копию» для устранения грамматической ошибки.

Добавлено в скобках слово «(которыми)» для устранения стилистической ошибки.

**2)** В подпункте «б» пункта 101 слова «копия документа (документов), в соответствии с которым» изложить в следующей редакции:

копи**ю** документа (документов), в соответствии с которым **(которыми)**

ОБОСНОВАНИЕ

Слово «копия» заменено на «копию» для устранения грамматической ошибки.

Добавлено в скобках слово «(которыми)» для устранения стилистической ошибки.

**3)** В подпункте «б» пункта 101 слова «товаросопроводительные документы, идентифицирующие» изложить в следующей редакции:

товаросопроводительны**х** документ**ов**, идентифицирующи**х**

ОБОСНОВАНИЕ

Устранены ошибки в окончаниях слов, поскольку абзац начинается со слова «копию».

**4)** В пункте 102.1 слова «(наименование, тип и вид аттракциона, и для партии аттракционов - заводской идентификационный номер (заводские идентификационные номера) аттракциона)» изложить в следующей редакции:

(наименование, тип и вид аттракциона, **для единичного изделия или партии аттракционов – заводской номер или заводские номера**)

ОБОСНОВАНИЕ

Заводской номер должен быть и у единичного изделия (схема 4с), но в проекте сформулировано так, что заводской номер или номера относятся только к партии (схема 3с).

Второй по тексту союз «и» синтаксически лишний.

В словах «заводской идентификационный номер» слово «идентификационный» лишнее согласно незатронутым изменениями пп. «в» п. 75 и п. 3 приложения № 5 ТР ЕАЭС 038/2016.

**5)** В пункте 104 абзац «проводит отбор образцов (типовых образцов) аттракционов для проведения их исследований (испытаний) и измерений;» изложить в следующей редакции:

проводит отбор образцов (типовых образцов) аттракционов **(кроме схемы 4с)**;

ОБОСНОВАНИЕ

Согласно п. 19 Типовых схем отбор образцов не предусмотрен для схемы 4с, поскольку она касается единичного изделия (отобрать можно только когда образцов не менее двух), а слова «для проведения их исследований (испытаний) и измерений» избыточные, поскольку далее идет абзац о том, что орган по сертификации обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов аттракционов.

**6)** В пункте 104 абзац «обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов аттракционов аккредитованной испытательной лабораторией (центром);» изложить в следующей редакции:

обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений отобранных образцов аттракционов **в** аккредитованной испытательной лаборатори**и** (центр**е**). **Исследования (испытания) и измерения отобранных образцов аттракционов допускается проводить у изготовителя или на месте эксплуатации;**

ОБОСНОВАНИЕ

Слова «аккредитованной испытательной лабораторией (центром)» заменены на «в аккредитованной испытательной лаборатории (центре)» согласно пунктам 16, 18, 19 Типовых схем (описания схем 1с, 3с, 4с), но добавлено второе предложение, исключающее проблему проведения испытаний в аккредитованной лаборатории (центре), если отобранный образец крупногабаритный и (или) его сложно смонтировать на территории лаборатории (центра). Добавляемое второе предложение также будет соответствовать п. 102.1, где указано, что в заявке приводится информация о **месте** проведения испытаний объекта сертификации.

**7)** В пункте 105 слова «могут проводиться» заменить словом «проводятся».

ОБОСНОВАНИЕ

Слово «могут» неуместно, поскольку исследования (испытания) и измерения при сертификации проводятся только на типовых образцах аттракционов, иного не дано.

**8)** В пункте 112 слова «(единичного изделия)» заменить на «и единичного изделия».

ОБОСНОВАНИЕ

Устранена стилистическая ошибка. Должно быть: для партии аттракционов и единичного изделия срок действия сертификата соответствия не устанавливается.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**