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	ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Совета
Евразийской экономической комиссии 
                  от                    20    г. №



ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, 
и размеров таких ставок пошлин


1. Позиции с кодами 4407 11 160 0, 4407 11 340 0, 4407 11 390 0, 4407 11 940 0, 4407 11 990 0, 4407 12 160 0, 4407 12 320 0, 4407 12 390 0, 4407 12 920 0, 4407 12 990 0, 4407 13 000 0, 4407 14 000 0, 4407 19 160 0, 4407 19 920 0 и 4407 19 970 0 ТН ВЭД ЕАЭС заменить позициями следующего содержания:
	«4407 11 160 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 11 160 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 11 160 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 11 160 5
	− − − − − − прочие
	0

	4407 11 160 9
	− − − − − прочие
	0

	4407 11 340 1
	– – – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 11 340 5
	– – – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 11 340 6
	– – – – – – – – прочие
	0

	4407 11 340 9
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 11 390 1
	– – – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 11 390 5
	– – – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 11 390 6
	– – – – – – – – прочие
	0

	4407 11 390 9
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 11 940 1
	− − − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 11 940 5
	− − − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 11 940 6
	− − − − − − − − прочие
	0

	4407 11 940 9
	− − − − − − − прочие 
	0

	4407 11 990 1
	− − − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 11 990 5
	− − − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 11 990 6
	− − − − − − − − прочие
	0

	4407 11 990 9
	− − − − − − − прочие
	0

	4407 12 160 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 12 160 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 12 160 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 12 160 5
	− − − − − − прочие
	0

	4407 12 160 9
	− − − − − прочие
	0

	4407 12 320 1
	– – – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 12 320 5
	– – – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 12 320 6
	– – – – – – – – прочие
	0

	4407 12 320 9
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 12 390 1
	– – – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 12 390 5
	– – – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 12 390 6
	– – – – – – – – прочие
	0

	4407 12 390 9
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 12 920 1
	− − − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 12 920 5
	− − − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 12 920 6
	− − − − − − − − прочие
	0

	4407 12 920 9
	− − − − − − − прочие
	0

	4407 12 990 1
	− − − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 12 990 5
	− − − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 12 990 6
	− − − − − − − − прочие 
	0

	4407 12 990 9
	− − − − − − − прочие 
	0

	4407 13 000 1
	− − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 13 000 3
	− − − − прочие
	0

	4407 13 000 4
	− − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 13 000 5
	− − − − − прочие
	0

	4407 13 000 9
	− − − − прочие
	0

	4407 14 000 1
	− − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 14 000 3
	− − − − прочие
	0

	4407 14 000 4
	− − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 14 000 5
	− − − − − прочие
	0

	4407 14 000 9
	− − − − прочие
	0

	4407 19 160 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 19 160 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 19 160 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 19 160 5
	− − − − − − прочие
	0

	4407 19 160 9
	− − − − − прочие
	0

	4407 19 920 1
	– – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 19 920 5
	– – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 19 920 6
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 19 920 9
	– – – – – – прочие
	0

	4407 19 970 1
	− − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 19 970 5
	− − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 19 970 6
	− − − − − − − прочие
	0

	4407 19 970 9
	− − − − − − прочие
	0».



2. Позицию с кодом 4407 91 150 0 ТН ВЭД ЕАЭС заменить позициями следующего содержания:
	«4407 91 150 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 91 150 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 91 150 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 91 150 5
	− − − − − − прочие 
	0

	4407 91 150 9
	− − − − − прочие 
	0».



3. Позиции с кодами 4407 93 100 0, 4407 93 910 0, 4407 93 990 0, 4407 94 100 0, 4407 94 910 0, 4407 94 990 0, 4407 95 100 0, 4407 95 910 0, 4407 95 990 0, 4407 96 100 0, 4407 96 400 0, 4407 96 900 1, 4407 96 900 9, 4407 97 100 0, 4407 97 400 0, 4407 97 900 1, 4407 97 900 2, 4407 97 900 9, 4407 99 100 0, 4407 99 400 0, 4407 99 900 1 и 4407 99 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС заменить позициями следующего содержания:
	«4407 93 100 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 93 100 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 93 100 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 93 100 5
	− − − − − − прочие 
	0

	4407 93 100 9
	− − − − − прочие 
	0

	4407 93 910 1
	– – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 93 910 5
	– – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 93 910 6
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 93 910 9
	– – – – – – прочие
	0

	4407 93 990 1
	− − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 93 990 5
	− − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 93 990 6
	− − − − − − − прочие 
	0

	4407 93 990 9
	− − − − − − прочие 
	0

	4407 94 100 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 94 100 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 94 100 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 94 100 5
	− − − − − − прочие 
	0

	4407 94 100 9
	− − − − − прочие 
	0

	4407 94 910 1
	– – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 94 910 5
	– – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 94 910 6
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 94 910 9
	– – – – – – прочие
	0

	4407 94 990 1
	− − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 94 990 5
	− − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 94 990 6
	− − − − − − − прочие 
	0

	4407 94 990 9
	− − − − − − прочие 
	0

	4407 95 100 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 95 100 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 95 100 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 95 100 5
	− − − − − − прочие
	0

	4407 95 100 9
	− − − − − прочие
	0

	4407 95 910 1
	– – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 95 910 5
	– – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 95 910 6
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 95 910 9
	– – – – – – прочие
	0

	4407 95 990 1
	− − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 95 990 5
	− − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 95 990 6
	− − − − − − − прочие 
	0

	4407 95 990 9
	− − − − − − прочие 
	0

	4407 96 100 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 96 100 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 96 100 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 96 100 5
	− − − − − − прочие 
	0

	4407 96 100 9
	− − − − − прочие 
	0

	4407 96 400 1
	– – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 96 400 5
	– – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 96 400 6
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 96 400 9
	– – – – – – прочие
	0

	4407 96 900 2
	− − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 96 900 5
	− − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 96 900 6
	− − − − − − − прочие
	0

	4407 96 900 8
	− − − − − − прочие
	0

	4407 97 100 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 97 100 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 97 100 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 97 100 5
	− − − − − − прочие
	0

	4407 97 100 9
	− − − − − прочие
	0

	4407 97 400 1
	– – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 97 400 5
	– – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 97 400 6
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 97 400 9
	– – – – – – прочие
	0

	4407 97 900 1
	− − − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 97 900 2
	− − − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 97 900 3
	− − − − − − − − прочие
	0

	4407 97 900 4
	− − − − − − − прочие
	0

	4407 97 900 5
	− − − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 97 900 6
	− − − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 97 900 7
	− − − − − − − − прочие  
	0

	4407 97 900 8
	− − − − − − − прочие  
	0

	4407 99 100 1
	− − − − − обработанные строганием или шлифованием
	0

	4407 99 100 3
	− − − − − прочие
	0

	4407 99 100 4
	− − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 99 100 5
	− − − − − − прочие
	0

	4407 99 100 9
	− − − − − прочие
	0

	4407 99 400 1
	– – – – – влажностью не более 22 %
	0

	4407 99 400 5
	– – – – – – – толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 99 400 6
	– – – – – – – прочие
	0

	4407 99 400 9
	– – – – – – прочие
	0

	4407 99 900 1
	− − − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 99 900 2
	− − − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 99 900 3
	− − − − − − − − прочие+
	0

	4407 99 900 4
	− − − − − − − прочие
	0

	4407 99 900 5
	[bookmark: _GoBack]− − − − − − влажностью не более 22 %
	0

	4407 99 900 6
	− − − − − − − − толщиной не менее 100 мм и шириной не менее 100 мм
	0

	4407 99 900 7
	− − − − − − − − прочие
	0

	4407 99 900 8
	− − − − − − − прочие
	0».
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